6_00616_00_fr_fr.rtf (generated by RTF FormattingKit 1.10.0424) 6.00616.00 GE 710 Plus 
Meuleuse droite 710 watts GE 710 Plus

Blocage de la broche pour un changement facile de l'outil
La polyvalente : avec broche de meulage rallongée (montée sur double roulement à billes dans un solide tube en acier) ; idéale pour le ponçage et l'affûtage aux endroits difficiles d'accès
Flasque de palier robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
Système électronique Vario-Constamatic (VC) à onde pleine
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Arrêt électronique de sécurité du moteur en cas de blocage de l'outil utilisé
Protection antiredémarrage
Protection contre la surcharge thermique
Capuchon de protection en caoutchouc amovible pour travailler confortablement et en toute sécurité
Design très élégant et léger
Pince de serrage trempée et rectifiée, assurant une concentricité exacte de l'outil utilisé
Moteur Metabo Marathon robuste	

Caractéristiques de l’appareil
 vitesse de rotation à vide 	10.000 - 30.500 /min	
 Puissance absorbée nominale 	710 W	
 puissance utile 	430 W	
 vitesse de rotation en charge nominale 	24.000 /min	
 diamètre du collier de serrage 	43 mm	
 alésage de la pince de serrage 	6 mm	
 poids sans câble secteur 	1,6 kg	
 longueur de câble 	4 m	

contenu de la livraison
 Pince de serrage 6 mm,  Capuchon en caoutchouc,  1 clé plate