6.00372.00 WE 14-125 Quick 
Meuleuse d'angle 1450 watts WE 14-125 Quick

•	Moteur Metabo Marathon robuste de longue durée
•	Débrayage de sécurité Metabo S-automatic
•	Changement rapide d'outil Metabo « Quick »
•	Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) d’amortissement des vibrations
•	Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
•	Système électronique Tacho-Constamatic (TC) à onde pleine
•	Démarrage électronique progressif
•	Protection contre les surcharges
•	Protection antiredémarrage	

Caractéristiques de l’appareil
 Ø de la meule 	125 mm	
 couple de rotation 	3,3 Nm	
 vitesse de rotation à vide 	10.500 /min	
 Puissance absorbée nominale 	1.450 W	
 puissance utile 	830 W	
 vitesse de rotation en charge nominale 	10.500 /min	
 filet de la broche 	M 14	
 poids sans câble secteur 	1,9 kg	

contenu de la livraison
 Capot de protection,  Flasque d'appui,  Écrou de serrage « Quick »,  Poignée Metabo VibraTech (MVT)